**STABILO ® Professional Podest za montere**

Podest od aluminijuma je robusne konstrukcije i male težine – idealan za univerzalne radove.

* Cevna konstrukcija je varena, veoma stabilna i od robusnog aluminijuma
* Gazišta su od izrezbarenog aluminijuma, širine 240 mm i obezbeđuju bezbedno penjanje i silaženje
* Površina poslednjeg gazišta je 520 x 305 mm i obezbeđuje bezbednu poziciju
* Čepovi na nogarima su od neklizajućeg materijala

**Rezervni delovi:**

* Čepovi (4 kom) broj artikla: 212405
* Čepovi sa uzemljenjem (4 kom ) broj artikla: 805171
* Gumeni nogari sa podesivom visinom (4 kom), broj artikla: 805133